**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

**Брюки зимние Экспертный-Люкс (тк.Смесовая,210), т.синий**

**Согласовано:**

 Руководитель дизайн-бюро: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

 Конструктор: Дунаева А.А.

 Технолог: Токарева А.Р.



Рис. 1. Эскиз Брюки зимние Экспертный-Люкс.

Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

 Табл. 1.

|  |
| --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

**Описание внешнего вида модели**

Брюки зимние Экспертный-Люкс предназначены для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

**Брюки** с застёжкой - «гульфик» на три петли и пуговицы, с высоким поясом, застегивающимся на две петли и пуговицы. Утепленный пояс с пятью шлевками под ремень.

Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами, боковой срез которых входит в боковой шов брюк. Задние половинки брюк с талиевыми вытачками***. В нижней части левого кармана вшита этикетка-флажок «Факел».***

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. По низу брюк в области голени настрочена светоотражающая полоса шириной 50мм.

В шов притачивания пояса, с изнаночной стороны, пришивается основная этикетка.

Подкладка и утеплитель простеганы вертикальными параллельными строчками.

***На левую переднюю половинку подкладки настрочена этикетка ФИО (см. схему).***