**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468311, 87468313**

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

**87468311 Костюм Фаворит-1 Премиум (тк.Смесовая,240) брюки, т.серый/св.серый**

**87468313 Костюм Фаворит-1 Премиум (тк.Смесовая,240) брюки, васильковый/св.серый**

**Согласовано:**

Главный технолог: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

 Дизайнер: Кричевцов М.Н.

 Конструктор: Карнаухова Ю.Ю.

 Технолог: Онучина О.

 Заец Е.А. (Богатырева Е.А.)





Рис.1. Эскиз **Костюм Фаворит-1 Премиум (тк.Смесовая,240) брюки,**

Вид спереди и сзади





Рис.2. Эскиз **Костюм Фаворит-1 Премиум (тк.Смесовая,240) брюки,**

Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

 Табл. 1.

|  |
| --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

**Описание внешнего вида модели**

**Костюм Фаворит-1 Премиум (тк.Смесовая,240) брюки,** предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и брюк.

**Куртка** прямая, с центральной застёжкой на тесьму «молния», с цельнокроеной планкой, застегивающейся на три участка ленты-контакт, под которые вставлены контрастные паты. Низ куртки на поясе с хлястиками, фиксирующимися на ленту «контакт» по поясу спинки.

*Полочки* на кокетках (из отделочной ткани) и с отрезными бочками. В шов притачивания кокеток вставлен контрастный кант. На центральной части полочек настрочены нагрудные накладные карманы с фигурными клапанами, верхний срез клапана входит в шов притачивания кокетки, боковой срез входит в пройму, отлетная часть закрывается на ленту контакт под которую вставлена пата. Правый накладной карман с зональным делением под ручку. ***В шве притачивания кокетки левой полочки под клапаном расположена петля из репсовой ленты для крепления бейджа.*** На изнаночной стороне левой полочки расположен внутренний карман. ***На внутреннем кармане настрочена этикетка ФИО.***

***Тканевая этикетка «Факел» вшивается в нижний край левого нагрудного кармана, в передний шов (со стороны застёжки).*** В рельефном шве полочек расположены внутренние боковые карманы, вход в карманы декоративно отстрочен в виде листочки, по краям входа стоят закрепки.

*Спинка* цельнокроеная с двумя вертикальными складками для свободы движения, застроченными сверху до уровня лопаток, снизу до талии.

*Рукава* втачные трехшовные. Локтевая часть рукава с локтевой накладкой с вытачками, вытачки отстрочены отделочной строчкой на остром конце вытачки стоит закрепка. Низ рукава с притачной манжетой, застегивающейся на ленту «контакт» и вертикальной шлицей с притачной планкой.

*Воротник* втачной, отложной.

В горловину куртки вcтавляется основная этикетка и вешалка из основной ткани.

**Брюки** прямого силуэта с центральной застёжкой гульфика на тесьму «молния» и поясом с застёжкой на одну пуговицу. Пояс с четырьмя шлёвками под ремень. Шлёвки обтачные, ширина в готовом виде **10мм.**

На *передних половинках* карманы с отрезными бочками. Наклонный вход в карман дополнительно фиксируется закрепками. В области колена на передних половинках брюк наколенники с вытачками, которые отстрочены отделочной строчкой на остром конце вытачки стоит закрепка.

*Задние половинки* с талиевыми вытачками.

Основная этикетка вставляется под шов настрачивания внутреннего пояса по среднему шву задних половинок. ***С изнаночной стороны левой передней половинки на малой мешковине цельнокроеного бочка расположена этикетка ФИО.***